Настоящая инструкция по охране труда для работников при работе с электропылесосом разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк).

**1. Общие требования безопасности**

1.1. Данная инструкция обязательна для всех работников, выполняющих работы с электропылесосами.

1.2. К работам по выполнению пылесосных работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по безопасным приемам и методам работы.

1.3. При работе с электропылесосом на работника могут действовать опасные и вредные факторы:

- поражение электрическим током при отсутствии заземления (зануления) корпуса или неисправности токоведущего кабеля электропылесом.

1.4. При работе с пылесосом питающий провод не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам; при перерыве в подаче электроэнергии или в работе пылесос должен быть отключен от электросети, Снятие с пылесоса фильтра (пылевого мешка) производить только при отключенном двигателе.

1.5. Подключение пылесосов к сети должно производиться при помощи штепсельной розетки. Присоединение шнуров к переходным предохранительным щиткам как путем наброса, так и нажима к клеммам запрещается.

1.6. Шнур, подводящий ток к пылесосу, должен быть заключен в резиновую трубку.

1.7. Ремонт пылесосов, а также снятие с них фильтров может производиться только при отключенном от сети электродвигателе.

**2. Требования безопасности перед началом работы**

2.1. Перед началом работы с пылесосом работник должен:

– надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под косынку.

– проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура пылесоса.

**3. Требования безопасности во время работы**

3.1.При работе с пылесосом необходимо соблюдать правила противопожарной

безопасности:

• не оставляйте работающий пылесос с наглухо прижатой насадкой к обрабатываемой поверхности;

• не включайте пылесос в штепсельную розетку одновременно с другими

приборами.

3.2. Во время работы с пылесосом запрещается:

– пользоваться пылесосом с неисправной изоляцией;

– оставлять без присмотра включенный пылесос;

– производить самостоятельно разборку и ремонт пылесоса;

– перемещать пылесос за соединительный шнур;

– включать и выключать мокрыми руками;

– работать без фильтра – пылесборника.

**4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

4.1. При возникновении пожара работник должен сообщить об этом администрации Технопарка, в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.2. При получении травмы следует оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации Технопарка, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

**5. Требования к безопасности по окончании работ**

5.1. После окончания работ работник обязан:

– выключить пылесос и отключить его от сети;

– произвести очистку пылесоса от мусора согласно инструкции изготовителя;

– убрать рабочее место;

– снять спецодежду;

– вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

Инструкцию составил:

Педагог-организатор Н.Я. Нагимов