08.12, 12:44] +7 987 492-04-30: В преддверии новогодних и рождественских праздников подготовили подборку требований Правил противопожарного режима в РФ, связанных с проведением соответствующих мероприятий

Новогодняя ёлка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования (п.21 Правил).

На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются. (п.21 Правил).

Руководитель организации при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивает (п.21 Правил):  
- осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым - пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности;  
дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.  
  
В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение (п.21 Правил).

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п.26 Правил).  
  
На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается (п.22 Правил):  
а) применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений);  
б) проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;  
в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;  
г) превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека.

Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей (п.55 Правил).  
  
Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении культурно-просветительных и зрелищных учреждений во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей (п.98 Правил).

Требования пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях с применением специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов изложены в разделе XXIV Правил.  
[09.12, 7:27] +7 987 492-04-30: 💥💥"А спорим, что я могу взорвать петарду в руке?" — последние слова друзей перед ожогами и сильной болью.