Настоящая инструкция по охране труда для работников при эксплуатации холодильника бытового разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк).

**1. Общие требования по охране труда**

1.1. К эксплуатации холодильников бытовых допускаются лица, получившие вводный и первичный инструктажи на рабочем месте, имеющие 1 группу по электробезопасности.

1.2. Работник должен знать, что опасными производственными факторами, которые могут действовать на него в процессе [выполнения работы](https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/), являются:

- пожарная опасность;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи.

Возможные последствия:

- получение травмы при пожаре;

- поражение электрическим током.

1.3. Работник должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употребление алкогольных, наркотических и токсических средств перед работой и в процессе работы.

1.4. В соответствии с отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты (санитарно-гигиеническая одежда) работнику выдаются:

1. Халат или костюм хлопчатобумажные - на 12 мес.

2. Шапочка или косынка хлопчатобумажные - на 6 мес.

3. Фартук хлопчатобумажный - на 6 мес.

1.5. Работник должен соблюдать правила личной гигиены и работать в предусмотренной санитарно-гигиенической одежде.

1.6. Работник обязан соблюдать правила [пожарной безопасности](https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/). Не допускается загромождение, захламление помещений, проходов. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.7. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему. О каждом несчастном случае работник должен немедленно сообщить руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить потерпевшего в здравпункт или ближайшее [медицинское учреждение](https://pandia.ru/text/category/meditcinskie_tcentri/).

Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратится в здравпункт, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

1.8. За нарушение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и действующему законодательству.

**2. Требования по охране труда перед началом работы**

2.1. Перед началом работы работник должен надеть санспецодежду, застегнуть манжеты рукавов, убрать волосы под [головной убор](https://pandia.ru/text/category/golovnie_ubori/).

2.2. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.

2.3. Проверить:

- визуально состояние подводящих [электропроводов](https://pandia.ru/text/category/yelektroprovodka/), заземление;

- систему для отвода талой воды;

- состояние дверей, резиновых уплотнителей холодильника;

- наличие диэлектрического ковра в зоне обслуживания холодильника.

2.4. Запрещается:

- устанавливать холодильник в нишу или встраивать его в мебель, а также перекрывать образуемый упорами зазор между стеной помещения и задней стенкой холодильника;

- устанавливать в холодильник электролампы более 15 Вт.

2.5. При обнаружении неисправностей работник обязан немедленно сообщить руководителю работ и к работе не приступать до их устранения.

**3. Требования по охране труда при выполнении работы**

3.1. При включении в электросеть холодильника запрещается одновременно прикасаться к холодильнику и устройствам, имеющим естественное заземление (газовые плиты, радиаторы отопления, [водопроводные](https://pandia.ru/text/category/vodoprovod/) краны, мойки и т. п.).

3.2. В процессе эксплуатации или уборки холодильника и помещения, где он установлен, не допускать попадания влаги на компрессор и пускозащитное реле.

3.3. Во избежание сгорания обмотки электродвигателя холодильника его повторное включение должно быть не ранее чем через 5 минут.

3.4. Дверь холодильника открывать только при необходимости и на короткий срок.

**4. Требования по охране труда по окончании работы**

4.1. Холодильник отключить от электросети для:

- уборки его внутри и снаружи;

- перемещения на другое место.

- мытья пола под ним;

- для удаления снеговой «шубы» (во избежание выхода из строя холодильного агрегата использовать острые предметы запрещается).

4.2. Не реже 1 раза в год производить чистку корпуса холодильника от накопившейся грязи и пыли с помощью сухой мягкой щетки или пылесоса.

4.3. Привести в порядок рабочее место.

4.4. Снять санспецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

4.5. Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник должен сообщить своему непосредственному руководителю.

**5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях**

5.1. Холодильник должен быть отключен при:

- наличии постороннего шума, вибрации;

- появлении дыма и запаха гари;

- искрении оборудования;

- внезапном появлении на корпусе холодильника слабого действия электрического тока.

5.2. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в [пожарную охрану](https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_ohrana/), администрации Технопарка и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

Инструкцию составил:

Педагог-организатор Н.Я. Нагимов